REPORTAJE FOTOGRAFICO ACTUACIÓN ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA ACTUACIÓN: P06_L3-20220929-4 “CREACIÓN ESPACIO URBANO LOS PAJARITOS”. Nº DE EXPEDIENTE: ZBEMRR-22-00188

Contenido

1.	SITUACIÓN DE PARTIDA.	4

2.	OBRAS.	14

3.	RESULTADO FINAL	22

CREACIÓN ESPACIO URBANO LOS PAJARITOS (PROYECTO DE MEJORA DEL DRENAJE DEL ARROYO PAJARITOS, EN EL TRAMO ENTRE AVDA. MEDITERRÁNEO Y EL PASEO MARÍTIMO -FASE 2ª-). Espacio público transitable, eliminación de barreras y aumento de la seguridad. La presente actuación forma parte de una intervención inicial, cuya primera fase se encuentra totalmente ejecutada y que, en su conjunto, pretende la mejora del cauce del arroyo pajaritos (arroyo de cauce abierto y completamente urbano) y la recuperación de parte de dicho cauce para la movilidad peatonal y el uso ciudadano. El objetivo de esta actuación es facilitar al peatón la infraestructura y las condiciones de movilidad adecuadas, para fomentar el uso de este modo de transporte, es decir, la movilidad activa a pie, en los desplazamientos cotidianos por motivos recurrentes. En última instancia, la creación de una plaza que conecta las dos principales arterias de Rincón de la Victoria, la Avda. del Mediterráneo (antigua N-340) y el Paseo marítimo, de forma simultánea, aprovechar el embovedado a realizar, para la creación de una nueva plaza peatonal que conecte el actual paseo marítimo con la Avda. del Mediterráneo, es dotar al municipio de una mayor calidad ambiental y una mejor experiencia de disfrute de la ciudadanía de su espacio público. Con esta infraestructura -ÁREA (M2) DE LA ACTUACIÓN: 238,00 m2. -LONGITUD (KM) ITINERARIOS PEATONALES: 0,035 km.

SITUACIÓN DE PARTIDA.

TRAMO A EMBOVEDADAR, 2ª FASE, DE AGUAS ABAJO HACIA AGUAS ARRIBA.
Cajón bajo la avenida del Mediterráneo, de aguas abajo hacia aguas arriba

Inicio de la zona a embovedar 2ªfase, de aguas abajo hacia aguas arriba
Tramo a embovedar, 2ª fase, de aguas arriba hacia aguas abajo

MURO EN MARGEN DERECHA. HACIA AGUAS ABAJO (FOTO IZQDA). MURO EN MARGEN IZQUIERDA. HACIA AGUAS ARRIBA (FOTO DCHA.)

Puente del paseo marítimo virgen del Carmen, de aguas arriba hacia aguas abajo (Foto superior). Tramo a embovedar 2ª fase desde el puente del paseo marítimo, de aguas abajo hacia aguas arriba

EL PUENTE DEL PASEO MARÍTIMO, DESDE LA PLAYA

DESDE EL PUENTE DEL PASEO MARÍTIMO, HACIA LA PLAYA

OBRAS.

La fase segunda, el tramo que discurre entre la avenida del Mediterráneo y el paseo marítimo, tiene como objetivo, además de mejorar el drenaje, la eliminación de la barrera que supone el encauzamiento actual, Y CREAR UNA INFRAESTRUCTURA PARA EL PEATÓN Y LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD ADECUADA para fomentar el uso de este modo de transporte, es decir, la movilidad activa a pie, en los desplazamientos cotidianos por motivos recurrentes

Todo el pavimento que se ve afectado (el cual se incluye en el presupuesto su demolición) es repuesto mediante solera de 10 cm. de hormigón y solado de baldosa de terrazo.

Los muros existentes se demuelen, y para proteger la cimentación del edificio Pajaritos se ha proyectado una tablestaca de una longitud total de 15.00 metros y una profundidad de 6.00 metros.

Los muros existentes se demuelen, y para proteger la cimentación del edificio Pajaritos se ha proyectado una tablestaca de una longitud total de 15.00 metros y una profundidad de 6.00 metros.

MOVIMIENTOS DE TIERRA, EXCAVACIÓN EN EMPLAZAMIENTO Y CIMIENTOS, operaciones necesarias para abrir zanjaS o pozoS, donde ubicar los elementos de cimentación, o cajeados para la ejecución de firmes o cualquier otra unidad de análoga.

ESTRUCTURA DE ENCAUZAMIENTO.

El encauzamiento se resuelve mediante una estructura en U, a base de losas y muros de hormigón armado (HA-30, B-500S), con cemento Ordinario, para una clase general de exposición III a, por estar situado en las proximidades de la línea costera, y específica E (Erosión), por abrasión de los acarreos, de acuerdo con la información geotécnica y la Instrucción EHE 08.

La losa de solera y cimentación se apoyará sobre una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor colocada sobre las gravas o rocas compactas del fondo de la excavación. El nivel freático se ha detectado a una profundidad por debajo de la cota de excavación, por lo que no afectará a la construcción de los mismos.

RESULTADO FINAL

CREACIÓN DEL ESPACIO URBANO LOS PAJARITOS. facilitar al peatón la infraestructura y las condiciones de movilidad adecuadas, para fomentar el uso de este modo de transporte, es decir, la movilidad activa a pie. SE HAN ELIMINADO APARCAMIENTOS DE VEHÍCULOS.
LA CONEXIÓN ENTRE LA AVENIDA DEL MEDITERRÁNEO Y EL PASEO MARÍTIMO Y LA PLAYA, ELIMINANDO BARRERAS fomenta la movilidad activa, por sus repercusiones positivas en la salud de los ciudadanos y mejora la accesibilidad.

ESPACIO URBANO LOS PAJARITOS, VISIÓN DESDE LA PLAYA. dotar al municipio de una mayor calidad ambiental y una mejor experiencia de disfrute de la ciudadanía de su espacio público
ES UNA ACTUACIÓN que fomentA el cambio modal de la movilidad cotidiana hacia la movilidad activa Y que permitan adaptar el espacio a la normativa aplicable en materia de accesibilidad. ampliación de aceras tomando espacio A UN CAUCE DE ARROYO CREANDO UN itinerario peatonal accesible.

PRIORIZACIÓN DE LA MOVILIDAD ACTIVA, CONEXIÓN PEATONAL NORTE-SUR, INCLUYENDO UN PASO DE PEATON INTELIGENTE ILUMINADOS FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA-NEXTGENERATIONEU, EN UN 90% SU INVERSIÓN A TRAVES DE LA ACTUACIÓN P07_L3-20220929-1 “Señalización, semáforos e iluminación reforzada pasos de peatones y zonas con peatones vulnerables”.

ANTES DE LA ACTUACIÓN Y TRAS LA INTERVENCIÓN

Implementación de UNA ZONA E itinerario peatonal ENTRE LAS DOS PRINCIPALES ARTERIAS DEL MUNICIPIO, MEJORANDO la accesibilidad